Table 1. Results of thickness measurements of spacer #41.

Angle ( deg) 0 45 90 135 180 225 270 315 Average thickness

( m m)

Parallelism

( m m)

Measurement

##

(Thickness - 4mm), m m

1 -0.8 -0.8 -0.8 -1 -1 -0.9 -1 -1 -0.9 0.2

2 -0.7 -0.8 -1 -1 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 0.3

3 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.7 0.2

4 -0.7 -0.7 -0.8 -1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.8 0.4

5 -0.7 -0.9 -0.9 -1 -1 -0.9 -0.9 -0.8 -0.9 0.3

6 -0.7 -0.7 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.6 -0.7 -0.8 0.3

7 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.6 -0.7 0.2

8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -1 -1 -0.8 -0.8 -0.9 0.2

9 -0.7 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.8 0.2

10 -0.7 -0.7 -0.8 -0.9 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -0.8 0.2

Max.

difference

( m m)

0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2