plus beam positron rate (MHz) μ 0.02 0.04

Time/Simple Clean

0

0.2

0.4

0.6

/ ndf

2χ 10.71 / 12 p0 0.01883 ± 0.01395 p1 1.422 ± 9.085 p2 24.78 ± 89.34

Red Star = Low Rate Data (13.9kHz)

Blue Square = Set A Data (23.0kHz)

Green Circle = High Rate Data (37.5kHz)

/NDF 10.7/12 2χ 0.02 ± 0.01 0p 1.4 ± 9.1 1p 25 ± 89 2p

Time/Simple Clean Vs. Total Rate