Results of ZERODUR spacer thickness (20 and 40mm) measurement

Insert # Thickness d � 20mm, (μ) Nonparallelism, (μ) Insert # Thickness d � 40mm, (μ) Nonparallelism, (μ) 20125 0 0 4048 + 0.1 0.1 20126 0 0.1 4049 + 0.1 0.1 20127 - 0.1 0.2 4050 0 0.1 20128 - 0.2 0.1 4051 + 0.1 0.2 20129 0 0.1 4052 - 0.2 0.2 20130 - 0.4 0.2 4053 - 0.2 0.1 20131 - 0.4 0.3 4054 - 0.2 0.2 20132 0 0.1 4055 - 0.2 0.1

Next inserts ## can be used together: 20125, 20126, 20129, 20132. 20127, 20128, 20130, 20131. 4048, 4049, 4050, 4051. 4052, 4053, 4054, 4055.